Boos, le 27-10-2017

Présents :

Olivier Gaujac

Fabrice Lefebvre

Objet :

**Local technique**

Si Rdch pente en cas d’inondation

**Si Etage :**

zone périphérique pas de skydom ni desemfumage… pour éviter les ruisssellements en cas

pas de desserte d’arrivée d’eau au dessus de l’arrivée d’eau

prise de service

ligne RTC : plus de ligne analogique

fax /télésurveillance/

Ligne ascenseur : Port Poste analogique

Télétransmetteur Alarme : Télésurveillance : télétransmetteur Abonnement : GSM à mettre dans

Affranchisseuse ?

Fax : 1er-01-2021 terminé

Sur un port analogique sur l’autocom

Passerelle fax IP

RDCH Prévoir une RJ 45 dans le TGBT pour la télé relève d’EDF

Adduction opérateur : tête de réseaux demandes faites ?

Eau, tel, elec,

Portail, porte accès porte magasin 5 paires SYT9/10

AU PORTAIL SYT1 porte intérieure et SYT2 pour les portails extérieurs /10

Platine de rue pour entrée portail relié sur autocom, entrée adv

Vidéo : prévoir 4 prises POE (RJ45) : (caméras )

Dissuasion (vol, détérioration)

Levée de doute

Tant que nous ne filmons pas la voirie, pas d’obligation de déclaration en Pref.

Infomation à donner aux DP pas d’avis favorable. Affichage à réaliser avec un Numéro pour réclamer les images.

1 caméra : 1500 €/caméra installée avec stockeur 30 jours

Vérifier arrivée Fourreau : portail PL, Portail VL hypothétique

**Onduleur** : 15 Kva : 6000/7000 € eaton impératif Mono triphasé (économie conso, dissipation chaleur) avec carte SMNP Web

Dans salle climatisée.

**Salle de réunion :**

Prévoir deux systèmes de fixation pour les deux vidéo projecteurs

Prévoir l’arrivée RJ, alim elect, wifi, cordon VGA

**Salle info :**

Pas de sous répartiteur d’étage

Baie cablage supplémentaire + baie serveur

Clim : au dessus de la porte d’entrée, évacuation sur le pourtour et pas au dessus des

Attention aux condensats évacuation

Puissance 5 kilo tenir

**WIFI /**

Espace un cable attente RJ « prod » embout

Attente RJ dispatch

Attente RJ Stock

**Attention : les nouveaux postes téléphones sont en IP : donc avec une prise RJ**

* Baie cablage 700 x 700 : 700 €

Eléments actifs : autant de port Poste Info/Tel

Cablage catégorie 6a

Autocom :

**Abonnement télécom :**

Faire de déménagement 3 mois avant (mai)

Faire une demande de SDA 3 mois avant (mai)

**Sdsl 8 Mo à prévoir**

**=>Réflexion tous les nouveaux tel seront avec un RJ donc économie d’une rj murale**

**Chiffrage :**

Platine rue portail, porte entrée,

Extension PS : sur autocom (fax, télésurveillance)

Déménagement : baie + autocom

vVV

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Quoi | Commentaires | Qui | Date | Fait ?  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |