Boos, le 16 mai 2018-23 05-2018

Objet :

Prochaine réunion de chantiers :

**Panneaux bétons** : (Entreprise DUHAMEL – MR. DUHAMEL )

Panneaux fissurés sur façade : attente retour du fabriquant

Tâche silicone noir sur panneaux porte entrée principale à nettoyer ok vu

Panneaux façade à gauche au dessus de la porte entrée => fissure

Panneaux blanc arrière « réparation faite ? » ???

Joint Noir sur panneaux gravillonnés noirs => faire des tests de couleurs, pas noir …. Gris antracite ? essai en silicone ral 7016 => 30-05

Comment les panneaux blanc vont-ils être nettoyer ? => projection sur panneaux latéraux au-dessus sortie latérale

Laitance sur passage de sortie

ALUBAT

Chassis porte entrée principale et latérale : joint silicone ???? non lissés

Escalier de desserte de la production/1er étage : Alubat MR. RICHARD :

Faux plafond au niveau supérieur et inférieur, et enveloppe Placo.

Attente représentation

SYMA :

Seuil ??? après la pose des chassis ? protection ? Rdch + 1er étage ?

**Panneaux sandwich : (Entreprise LRC MR. LEGRAND)**

Joint de pied ???? non fixé et décallé => il reste des travaux à faire

**Dalle** :

Engin ????

SYMA :

**Point de vidage de la laitance du Bac à décantation** (hebdo) : pas d’accès => vu avec SYMA (MR. FILLOCQUE) et TROLETTI

* Création d’un regard au niveau de la porte logistique avec panier de décantation à hauteur accessible, et raccordement par « chute » sur réseau

**Porte salle de pause** :

Fermeture à clef ? => **barre anti-panique** décidée le 09-05-2018 VALIDE

Proposition : ~~Concernant la serrure da la salle de pause nous pouvons poser un bouton moleté qui évite les problèmes de clés.~~

**Porte logistique** :

Réglage à faire ??? fermeture non tenue par les trois points. => réglage plus tard

Enrobé au niveau de la porte de service Logistique, à faire jusqu’au pied du bâtiment. (bordure béton à reprendre, et fin du béton désactivé) vu

**Telecom :**

Commande SDSL 8 MO, passée chez Linkt dès obtention ligne Numéro NDI => finalisation avec Linkt = Chez France Confort au BE, ils ont un cable avec 14 paires au 67 Allée Charles lienberg.

**Air comprimé** : coordination pose AIRFLUX / PERA – vu travaux sur rail du placo à faire avant le 01-06-2018

**Volta** : planning en vue de positionner les travaux de plans de travail

Coût contrat entretien ?

**Système d’extracteur en toiture** : nous avons retenu la proposition qui nous a été faite, qui nous a semblée intéressante, toutefois, le bureau de contrôle a-t-il validé cette installation en toiture ? du point de vue de la structure ? et de la sécurité ?

**Norme Apsad incendie** : la mise en œuvre de cette norme par les différents corps d’état a-t-elle bien été respectée notamment sur les panneaux bétons, et quels contrôles ont été réalisés et par qui ?

**Entreprise PERA :**

**Peinture** : Pour quelle date devez-vous avoir les couleurs de peinture ?

PARTIE LABO : 7035 Gris Lumière

Hauteur de plafond dans la labo : 3 m partout sauf le local vernis. Ok validé

Chassis Alu : partie production

Chassis bois : partie bureau rdch et 1er étage

DOREAU : Entr. Plomberie

Arrivée point eau et robinet intérieur de fermeture : puis de lumière

Arrivée eau niveau du palier non ressorti

PERA/DUHAMEL :

Planning :

Déplacement du skydom ?

Percement et attente de percement pour intervention Air+ (Extracteur Vernis) + VMC

Car AIR + ne peut intervenir que lorsque les percements sont faits, et avant que le faux plafond soit fait.