Boos, le 19 Septembre 2018

Objet : Dispositif incendie Ch. Lindbergh

Repérer tous les boitiers

L’alarme est activée en soulevant le couvercle en plexiglass, et en appuyant sur le bouton d’enclenchement.

L’alarme sonne alors dans tout le bâtiment, y compris dans les Sanitaires dans chaque WC.

L’alarme sonne 5 minutes en continue, et s’arrête au bout des 5 minutes.

Il est nécessaire de réenclencher le boitier manuellement, qui a été activée.

Pour les portes en contrôle d’accès, il y a un bouton d’ouverture « vert » qui permet de sortir s’il n’y a plus d’électricité. (porte entrée principale et porte entrée personnel)

Pour les autres issues de secours, il y a des barres anti-paniques.

En vérification du système, il faut :

Vérifier sur la centrale que les voyants verts ne sont pas clignotants.... => défaut de batterie.

Penser à relever sur le tableau électrique, la barrette liée au système d’alarme, pour couper l’alimentation électrique, pour faire un essai sur batterie.

Pour formation des Salariés :

BOITIERS VERTS :

* Déclenchement du boitier d’ouverture de porte Entrée Personnel, Entrée visiteur, porte de liaison interne 1er étage, porte de liaison ADV vers conditionnement.

1 photo

Boitier Vert, si fenêtre indicateur est vert : la porte est verrouillée

Boitier si fenêtre indicateur rouge : la porte est déverrouillée et l’ouverture libre. Le badge n’est plus nécessaire utile si plus d’électricité.

Alarme incendie

DECLENCHEMENT DE l’ALARME INCENDIE

BOITIER ROUGE

Lever le capot transparent

Appuyer sur le bouton noir

La fenêtre voyant passe à jaune avec l’inscription ALARME

La sirène sonne partout

Dans les sanitaires, flash Rouge

Flash Stock ???

A vérifier lors du vrai exercice :

Niveau sonore salle Plâtre ????

Sonne pendant 5 minutes, le voyant « Evacuation Générale » est allumé 5 minutes

Le voyant rouge « ALARME » sur la centrale (entrée visiteur) est allumé tant que les boitiers enclenchés ne sont pas réactivés avec les « fourchettes »....

Pour l’Exploitation :

A Veiller :

Test de la centrale,

Vérification que le témoin « ALARME » n’est pas allumé